**Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia**

**8 szt. samochodów osobowych + 2 szt.** **z realizacją na X.2024**

|  |
| --- |
| * Okres 48 - 60 miesięcy z limitem 25-30 tyś km / rok najem/leasing
* Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM
* Pakiet Assistance po stronie CFM
* Pakiet opony
* **Specyfikacja pojazdu:**
* Samochód osobowy: Skoda Octavia,
* Silnik benzynowy 1.5 TSI 150KM Manual
* Kolor szary metalik 5X5X
* Wyposażenie Ambition + Pakiet Selection
* Klimatyzacja automatyczna
* Centralny zamek
* Felgi aluminiowe
* Światła xenonowe/Led
* Zestaw głośnomówiący, Car play, auto android
* Elektryczne szyby
* Kamera cofania
* Czujniki parkowania
* Czujnik deszczu, zmierzchu
* Fotele z regulowanym odcinkiem lędźwiowym
* Podłokietnik
* Gniazdo USB szybkiego ładowania
* Tempomat
* Kierownica wielofunkcyjna
 |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L3H3 furgon**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem 12 tyś km / rok
* Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM
* Pakiet Assistance po stronie CFM
* **Specyfikacja pojazdu:**
* DMC: do 3,5 t
* Kolor: biały
* Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów
* Część towarowa oddzielona stałą grodzią
* Centralny zamek
* Klimatyzacja
* Czujniki parkowania tył
* Kamera tył
* Gniazdo USB szybkiego ładowania
* Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu
* Pokrowce na siedzenia
* Dywaniki gumowe
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na 270 stopni
* Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3600mm
* Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm
* Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 199cm
* Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja
* Silnik: diesel
* Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej
* Uchwyty/listwy mocujące ładunek na bocznych ścianach
* Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejka antypoślizgowa
* **Wyposażenie dodatkowe:**
* Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie i załączana z kabiny
* Winda o udźwigu min. 500kg zamontowana na tyle pojazdu
 |
|  |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L3H3 furgon**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem 12 tyś km / rok
* Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM
* Pakiet Assistance po stronie CFM
* **Specyfikacja pojazdu:**
* DMC: do 3,5 t
* Kolor: biały
* Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów
* Część towarowa oddzielona stałą grodzią
* Centralny zamek
* Klimatyzacja
* Czujniki parkowania tył
* Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu
* Pokrowce na siedzenia
* Dywaniki gumowe
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na 270 stopni
* Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3600mm
* Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm
* Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 199cm
* Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja
* Silnik: Elektryczny/benzyna/diesel
* Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej
* Uchwyty/listwy mocujące ładunek na bocznych ścianach
* Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejka antypoślizgowa
* **Wyposażenie dodatkowe:**
* Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie i załączana z kabiny
 |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L2H2 furgon – Diesel**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem :
* Elektryk 10 tyś km / rok
* Diesel 12 tyś km/ rok
* Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM
* Pakiet Assistance po stronie CFM
* **Specyfikacja pojazdu:**
* DMC: do 3,5 t
* Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów
* Część towarowa oddzielona stałą grodzią
* Centralny zamek
* Klimatyzacja
* Radio
* Czujniki parkowania tył
* Gniazdo USB szybkiego ładowania
* Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu
* Pokrowce na siedzenia
* Dywaniki gumowe
* Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja
* Hak holowniczy uniwersalny na bolec
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane min . 180 stopni
* Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3100mm
* Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm
* Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 1800mm
* Silnik: diesel/elektryczny
* Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej
* Uchwyty/listwy mocujące ładunek na ścianie z drzwiami przesuwnymi
* Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejką antypoślizgową
* **Wyposażenie dodatkowe - zabudowa:**
* Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie/platformie i załączana z kabiny
* Platforma dachowa z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami - antypoślizgowa na całej szerokości
* Drabinka na drzwiach tylnych umożliwiająca wejście na platformę
* Lampa LED obrotowa 2szt zamontowane na platformie załączane z przestrzeni ładunkowej
* Przetwornica na 230V 2500W praca ciągła
* Blat roboczy , szuflady 6szt + 2 półki zamykane. Wymiary szuflad do ustalenia z wykonawcą
* Imadło 150mm
* Dodatkowe oświetlenie nad blatem
* Nad blatem 5 kuwet metalowych na dokumenty
* Dyspenser na ręcznik papierowy TORQUE
* Uchwyt do mocowania 2 butli z azotem w pionie lub poziomie
* Zwijadło z wężem na ciśnienie min . 3000 PSI długość węża 20m + wąż do połączenia z redukorem
* Montaż na konstrukcji 2 reduktorów w pobliżu zwijadła
* Uchwyt do mocowania drabiny
 |
| Zdjęcia poglądowe zabudowy finalny układ do ustalenia |

**1 szt. – Samochód dostawczy do 3,5 t L2H2 furgon - Elektryczny**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem :
* Elektryk 10 tyś km / rok
* Diesel 12 tyś km/ rok
* Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM
* Pakiet Assistance po stronie CFM
* **Specyfikacja pojazdu:**
* DMC: do 3,5 t
* Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów
* Część towarowa oddzielona stałą grodzią
* Centralny zamek
* Klimatyzacja
* Radio
* Czujniki parkowania tył
* Gniazdo USB szybkiego ładowania
* Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu
* Pokrowce na siedzenia
* Dywaniki gumowe
* Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja
* Hak holowniczy uniwersalny na bolec
* Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane min . 180 stopni
* Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3100mm
* Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm
* Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 1800mm
* Silnik: diesel/elektryczny
* Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej
* Uchwyty/listwy mocujące ładunek na ścianie z drzwiami przesuwnymi
* Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejką antypoślizgową
* **Wyposażenie dodatkowe - zabudowa:**
* Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie/platformie i załączana z kabiny
* Platforma dachowa z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami - antypoślizgowa na całej szerokości
* Drabinka na drzwiach tylnych umożliwiająca wejście na platformę
* Lampa LED obrotowa 2szt zamontowane na platformie załączane z przestrzeni ładunkowej
* Przetwornica na 230V 2500W praca ciągła
* Blat roboczy , szuflady 6szt + 2 półki zamykane. Wymiary szuflad do ustalenia z wykonawcą
* Imadło 150mm
* Dodatkowe oświetlenie nad blatem
* Nad blatem 5 kuwet metalowych na dokumenty
* Dyspenser na ręcznik papierowy TORQUE
* Uchwyt do mocowania 2 butli z azotem w pionie lub poziomie
* Zwijadło z wężem na ciśnienie min . 3000 PSI długość węża 20m + wąż do połączenia z redukorem
* Montaż na konstrukcji 2 reduktorów w pobliżu zwijadła
* Uchwyt do mocowania drabiny
 |
| Zdjęcia poglądowe zabudowy finalny układ do ustalenia |