**Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia**

**8 szt. samochodów osobowych + 2 szt.** **z realizacją na X.2024**

|  |
| --- |
| * Okres 48 - 60 miesięcy z limitem 25-30 tyś km / rok najem/leasing * Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM * Pakiet Assistance po stronie CFM * Pakiet opony * **Specyfikacja pojazdu:** * Samochód osobowy: Skoda Octavia, * Silnik benzynowy 1.5 TSI 150KM Manual * Kolor szary metalik 5X5X * Wyposażenie Ambition + Pakiet Selection * Klimatyzacja automatyczna * Centralny zamek * Felgi aluminiowe * Światła xenonowe/Led * Zestaw głośnomówiący, Car play, auto android * Elektryczne szyby * Kamera cofania * Czujniki parkowania * Czujnik deszczu, zmierzchu * Fotele z regulowanym odcinkiem lędźwiowym * Podłokietnik * Gniazdo USB szybkiego ładowania * Tempomat * Kierownica wielofunkcyjna |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L3H3 furgon**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem 12 tyś km / rok * Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM * Pakiet Assistance po stronie CFM * **Specyfikacja pojazdu:** * DMC: do 3,5 t * Kolor: biały * Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów * Część towarowa oddzielona stałą grodzią * Centralny zamek * Klimatyzacja * Czujniki parkowania tył * Kamera tył * Gniazdo USB szybkiego ładowania * Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu * Pokrowce na siedzenia * Dywaniki gumowe * Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na 270 stopni * Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3600mm * Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm * Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 199cm * Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja * Silnik: diesel * Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej * Uchwyty/listwy mocujące ładunek na bocznych ścianach * Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejka antypoślizgowa * **Wyposażenie dodatkowe:** * Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie i załączana z kabiny * Winda o udźwigu min. 500kg zamontowana na tyle pojazdu |
|  |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L3H3 furgon**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem 12 tyś km / rok * Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM * Pakiet Assistance po stronie CFM * **Specyfikacja pojazdu:** * DMC: do 3,5 t * Kolor: biały * Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów * Część towarowa oddzielona stałą grodzią * Centralny zamek * Klimatyzacja * Czujniki parkowania tył * Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu * Pokrowce na siedzenia * Dywaniki gumowe * Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na 270 stopni * Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3600mm * Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm * Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 199cm * Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja * Silnik: Elektryczny/benzyna/diesel * Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej * Uchwyty/listwy mocujące ładunek na bocznych ścianach * Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejka antypoślizgowa * **Wyposażenie dodatkowe:** * Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie i załączana z kabiny |

**1 szt. - Samochód dostawczy do 3,5 t L2H2 furgon – Diesel**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem : * Elektryk 10 tyś km / rok * Diesel 12 tyś km/ rok * Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM * Pakiet Assistance po stronie CFM * **Specyfikacja pojazdu:** * DMC: do 3,5 t * Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów * Część towarowa oddzielona stałą grodzią * Centralny zamek * Klimatyzacja * Radio * Czujniki parkowania tył * Gniazdo USB szybkiego ładowania * Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu * Pokrowce na siedzenia * Dywaniki gumowe * Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja * Hak holowniczy uniwersalny na bolec * Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane min . 180 stopni * Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3100mm * Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm * Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 1800mm * Silnik: diesel/elektryczny * Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej * Uchwyty/listwy mocujące ładunek na ścianie z drzwiami przesuwnymi * Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejką antypoślizgową * **Wyposażenie dodatkowe - zabudowa:** * Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie/platformie i załączana z kabiny * Platforma dachowa z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami - antypoślizgowa na całej szerokości * Drabinka na drzwiach tylnych umożliwiająca wejście na platformę * Lampa LED obrotowa 2szt zamontowane na platformie załączane z przestrzeni ładunkowej * Przetwornica na 230V 2500W praca ciągła * Blat roboczy , szuflady 6szt + 2 półki zamykane. Wymiary szuflad do ustalenia z wykonawcą * Imadło 150mm * Dodatkowe oświetlenie nad blatem * Nad blatem 5 kuwet metalowych na dokumenty * Dyspenser na ręcznik papierowy TORQUE * Uchwyt do mocowania 2 butli z azotem w pionie lub poziomie * Zwijadło z wężem na ciśnienie min . 3000 PSI długość węża 20m + wąż do połączenia z redukorem * Montaż na konstrukcji 2 reduktorów w pobliżu zwijadła * Uchwyt do mocowania drabiny |
| Zdjęcia poglądowe zabudowy finalny układ do ustalenia |

**1 szt. – Samochód dostawczy do 3,5 t L2H2 furgon - Elektryczny**

|  |
| --- |
| * Okres 60 miesięcy z limitem : * Elektryk 10 tyś km / rok * Diesel 12 tyś km/ rok * Ubezpieczenie OC/AC po stronie CFM * Pakiet Assistance po stronie CFM * **Specyfikacja pojazdu:** * DMC: do 3,5 t * Ilość miejsc: kierowca + 2 pasażerów * Część towarowa oddzielona stałą grodzią * Centralny zamek * Klimatyzacja * Radio * Czujniki parkowania tył * Gniazdo USB szybkiego ładowania * Siedzenia z materiałów łatwych w utrzymaniu * Pokrowce na siedzenia * Dywaniki gumowe * Nakładki plastikowe na błotnikach - opcja * Hak holowniczy uniwersalny na bolec * Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane min . 180 stopni * Długość przestrzeni ładunkowej ok. 3100mm * Podwyższony dach , umożliwiający swobodne poruszanie się osoby dorosłej ok.190cm * Wysokość w świetle tylnych drzwi min. 1800mm * Silnik: diesel/elektryczny * Sklejka zabezpieczająca ściany wewnętrzne i nadkola przestrzeni ładunkowej * Uchwyty/listwy mocujące ładunek na ścianie z drzwiami przesuwnymi * Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona mocna sklejką antypoślizgową * **Wyposażenie dodatkowe - zabudowa:** * Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typ C, zamontowana na stałe na kabinie/platformie i załączana z kabiny * Platforma dachowa z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami - antypoślizgowa na całej szerokości * Drabinka na drzwiach tylnych umożliwiająca wejście na platformę * Lampa LED obrotowa 2szt zamontowane na platformie załączane z przestrzeni ładunkowej * Przetwornica na 230V 2500W praca ciągła * Blat roboczy , szuflady 6szt + 2 półki zamykane. Wymiary szuflad do ustalenia z wykonawcą * Imadło 150mm * Dodatkowe oświetlenie nad blatem * Nad blatem 5 kuwet metalowych na dokumenty * Dyspenser na ręcznik papierowy TORQUE * Uchwyt do mocowania 2 butli z azotem w pionie lub poziomie * Zwijadło z wężem na ciśnienie min . 3000 PSI długość węża 20m + wąż do połączenia z redukorem * Montaż na konstrukcji 2 reduktorów w pobliżu zwijadła * Uchwyt do mocowania drabiny |
| Zdjęcia poglądowe zabudowy finalny układ do ustalenia |